//
// $Copyright$
//
// $Name:  $
//
// $Id: HTR_E_Padding_3descbc.def,v 1.1.1.1 2000/10/31 22:38:51 sekiya Exp $
//

#define EALGO_FROM_HOST1	ealgo_3descbc_012_hmacmd5_012
#define EALGO_TO_HOST1		ealgo_3descbc_012_hmacmd5_012

#define ESP_FROM_HOST1		esp_from_host1_pad
#define ESP_TO_HOST1		esp_to_host1_pad

ESPAlgorithm ealgo_3descbc_012_hmacmd5_012_pad {
	crypt = des3cbc("0123456789ABCDEFGHIJKLMN");
	auth = hmacmd5("0123456789ABCDEF");
	pad = sequential();
}

Hdr_ESP esp_to_host1_pad {
	SPI = 0x1000;
	SequenceNumber = any;	// 1;
	algorithm = ealgo_3descbc_012_hmacmd5_012_pad;
	PadLength = 7;
}

Hdr_ESP esp_from_host1_pad {
	SPI = 0x1000;
	SequenceNumber = 1;
	algorithm = ealgo_3descbc_012_hmacmd5_012_pad;
	PadLength = 7;
}

#define IPSEC_ECHO_DATA echo_data_odd

#include "./HTR_E_common.def"

