//
// $Copyright$
//
// $Name:  $
//
// $Id: RTU_E_Padding_null.def,v 1.1.1.1 2000/10/31 22:38:52 sekiya Exp $
//

#define EALGO_FROM_SG1_NET2	ealgo_null_hmacmd5_012

#define ESP_TO_SG1_NET2		esp_to_sg_pad

ESPAlgorithm ealgo_null_hmacmd5_012_pad {
        crypt = null_crypt(4);
        auth = hmacmd5("0123456789ABCDEF");
        pad = sequential();
}

Hdr_ESP esp_to_sg_pad {
        SPI = 0x1000;
        SequenceNumber = any;	// 1;
        algorithm = ealgo_null_hmacmd5_012_pad;
        PadLength = 3;
}

#define IPSEC_ECHO_DATA echo_data_odd

#include "./RTU_E_common.def"

